**PHỤ LỤC II**

*(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số...../HD-SGTVT ngày ....../10/2022*

*của Sở GTVT Hà Nam)*

**HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU, TIÊU CHÍ VỀ GIAO THÔNG**

**ĐỐI VỚI XÃ NÔNG THÔN MỚI VÀ XÃ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO**

Việc thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao thực hiện theo Quyết định số 932/QĐ-BGTVT ngày 18/7/2022 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành “Hướng dẫn thực hiện tiêu chí về giao thông thuộc Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025” và Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2022 - 2025. Cụ thể như sau:

1. Một số chỉ tiêu thuộc tiêu chí về giao thông đối với xã nông thôn mới:

1.1. Tỷ lệ đường xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm: Đạt 100%.

1.2. Tỷ lệ đường thôn và đường liên thôn được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm: Đạt 100%.

1.3. Tỷ lệ đường ngõ, xóm sạch và được cứng hóa, đảm bảo đi lại thuận tiện quanh năm: Đạt 100%.

1.4. Tỷ lệ đường trục chính nội đồng được bê tông hoặc cứng hóa, đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm: Đạt 100%.

**2.** Một số chỉ tiêu thuộc tiêu chí về giao thông đối với xã nông thôn mới nâng cao:

2.1. Tỷ lệ đường xã được bảo trì hàng năm, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp và có các hạng mục cần thiết (biển báo, biển chỉ dẫn, gờ giảm tốc tại những vị trí nguy hiểm, cây xanh…) theo quy định: Đạt 95%.

2.2. Tỷ lệ đường thôn và đường liên thôn:

- Được cứng hóa và bảo trì hàng năm: Đạt 100%.

- Có các hạng mục cần thiết theo quy *định (biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc tại những vị trí nguy hiểm, cây xanh…)* và đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp: Đạt 90%.

2.3. Tỷ lệ đường ngõ, xóm được cứng hóa, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp: Đạt 95%.

2.4. Tỷ lệ đường trục chính nội đồng được cứng hóa đáp ứng yêu cầu sản xuất và vận chuyển hàng hóa: Đạt 100%.